Anexa

**Termeni şi Condiţii de Livrare\*[[1]](#footnote-1)**

Achiziția de bunuri lot 5

Proiect: Centrul Remedial Educațional al Studenților Capacitați ai Universității din Petroșani

Beneficiar: Universitatea din Petroșani

Ofertant: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1**. **Oferta de preț** *[a se completa de către Ofertant]*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. crt.**(1) | **Denumirea produselor**(2) | **Cant.**(3) | **Preț unitar**(4) | **Valoare Totală fără TVA**(5=3\*4) | **TVA**(6=5\* %TVA) | **Valoare totală cu TVA**(7=5+6) |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **TOTAL** |  |  |  |  |  |

**2. Preţ fix:** Preţul indicat mai sus este ferm şi fix şi nu poate fi modificat pe durata executării contractului.

**3. Grafic de livrare:** Livrarea se efectuează în cel mult 3 săptămâni de la semnarea Contractului/ Notei de Comanda, la destinația finală indicată, conform următorului grafic: *[a se completa de către Ofertant]*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. crt.** | **Denumirea produselor** | **Cant.** | **Termene de livrare** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**4. Plata** facturii se va efectua în lei, 100% la livrarea efectivă a produselor la destinaţia finală indicată, pe baza facturii Furnizorului şi a procesului - verbal de recepţie, conform *Graficului de livrare*.

**5. Garanţie:** Bunurile oferite vor fi acoperite de garanţia producătorului cel puţin 1 an de la data livrării către Beneficiar. Vă rugăm să menţionaţi perioada de garanţie şi termenii garanţiei, în detaliu.

**6. Instrucţiuni de ambalare:**

 Furnizorul va asigura ambalarea produselor pentru a împiedica avarierea sau deteriorarea lor în timpul transportului către destinaţia finală.

**7. Specificaţii Tehnice:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr. crt.** | **A. Specificații tehnice solicitate** | **B. Specificații tehnice ofertate***[a se completa de către Ofertant]* |
| *1* | *Denumire produs*: **Calorifer electric**  | *Marca / modelul produsului* |
|  *Descriere generală* Calorifer electric pe ulei cu 3 trepte de putere, termostat de siguranta, termostat reglabil | *Descriere generală* |
| *Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar** Termostat pentru controlul puterii;
* Display LCD;
* Testat, pentru siguranta la presiune ridicata;
* Protectie la supraincalzire;
* Mobilitate in functionare;
* Suport cablu;
* Putere (I/II/III): 1000/1500/2500W;
* Clasa I de protectie.
 | *Detaliile specifice şi standarde tehnice ale produsului ofertat* |
| *Parametrii de Funcţionare minim acceptaţi de către Beneficiar** 3 trepte de putere;
* Tensiune de alimentare: 220‐240V~/50Hz;
* Putere (I/II/III): 1000/1500/2500W;
* Temporizator 24 ore.
 | *Parametrii de Funcţionare ai produsului ofertat* |
|  | *Instrumente și accesorii* Transportul asigurat si punerea in functiune la sediul beneficiarului Garanție: 24 luni |  |
| *2* | *Denumire produs*: **Aparat aer condiționat** | *Marca / modelul produsului* |
|  |  *Descriere generală* Aparat aer condiționat necesar pentru asigurarea climatizarii unor incaperi cu suprafete pana la 30 mp., eficienta energetica incalzire/racire A+, filtru fotocatalitic, kit instalare inclus | *Descriere generală* |
|  | *Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar** Aparat de aer conditionat cu inverter, in pompa de caldura
* Moduri de lucru: Racire, Incalzire,Ventilatie, Dezumidificare, Mod automat
* Suprafata de montare Perete
* Recomandat pentru incaperi pana la 30 m²
* Capacitate generala minim 12000 BTU
* Eficienta energetica racire minim A++
* Eficienta energetica incalzire minim A+
* Kit instalare inclus Da
* Greutate unitate interioara: între 8 kg - 12 kg
* Greutate unitate exterioara: între 24 kg. - 32 kg.
* Nivel minim zgomot unitate interioara: între 19-25 dB
* Culoare unitate interioara: alb sau gri
* Interval functionare:-15 grade Celsius,...+46 grade Celsius
* Controler WiFi, Unitate interioara silentioasa, Auto-restart
 | *Detaliile specifice şi standarde tehnice ale produsului ofertat* |
|  | *Parametrii de Funcţionare minim acceptaţi de către Beneficiar** Programare pornire/oprire • Deumidificare, permite scaderea umiditatii aerului pentru a crea confort ambiental utilizatorului • Program de functionare pe timp de noapte , ajusteaza automat temperatura pentru a asigura confort• Turatia ventilatorului si temperatura sunt reglate automat in functie de temperatura camerei
* Pornire automata dupa intreruperea alimentarii electrice si restaurarea acesteia
* Filtru anti praf, functie ANTI-MUCEGAI
 | *Parametrii de Funcţionare ai produsului ofertat* |
|  | *Instrumente și accesorii**Se va asigura transportul și montajul aparatelor de aer condiționat indiferent de etajul viitorului amplasament.**Garanție: 24 luni* | *Instrumente și accesorii* |

**NUMELE OFERTANTULUI\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Semnătură autorizată\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Locul:**

**Data:**

**Perioada de valabilitate a ofertei:**

1. *Anexa Termeni și Condiții de Livrare este formularul în care Beneficiarul va completa condițiile în care dorește furnizarea bunurilor (Pct. 3 - perioada de livrare, pct. 7A – Specificații Tehnice solicitate).*

 *Ofertanții completează formularul cu oferta lor - pct.1, pct. 3 si pct.7B - şi îl returnează Beneficiarului semnat, dacă acceptă condițiile de livrare cerute de Beneficiar.* [↑](#footnote-ref-1)